**Перечень внесенных изменений в извещение о проведении запроса котировок в**

**электронной форме на поставку спецодежды, спецобуви и**

**других средств индивидуальной защиты**

**(извещение в ЕИС № 32312588911 от «17» июля 2023 г.)**

**Дата внесения изменений: 24.07.2023 г.**

**1.** Подпункт 14.3.2 пункта 14.3 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме изменить, изложить и принять в новой редакции:

**«**14.3.2. Дата и время окончания срока подачи заявок: «31» июля 2023 г. 09:00 (по московскому времени).».

**2.** Подпункт 20.1 пункта 20 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме изменить, изложить и принять в новой редакции:

«**20.1. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме:** 26.07.2023 г. 09:00 ч. (по московскому времени).».

**3.** Пункт 22 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме изменить, изложить и принять в новой редакции:

«**22. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса котировок в электронной форме:**

**22.1. Дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:**«31» июля 2023 г. 14:00 (по московскому времени).

**22.2. Дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме:** «31» июля 2023 г. 15:00 (по московскому времени).».

**4.** В позиции (№ п/п) 23 в графе 3 «Требования техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара1» табличной части Приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме содержание текста изложить в новой редакции:

«Корпус каски с вентиляционными отверстиями, пазами для крепления наушников противошумных и/или щитков защитных лицевых и водосточным желобком имеет суперлегкий вес, создает высокий уровень комфорта при длительном ношении каски. Наголовная лента состоит из 2-х частей: налобно-височной и затылочной, выполненных из специально разработанных компонентов полиэтилена, устойчивого к воздействию высоких температур, брызг и искр металла, обладающего повышенной эластичностью при минусовых температурах. Налобно-височная эластичная часть оснащена сменным обтюратором из для впитывания влаги и комфортного прикосновения с кожей человека в любых температурных условиях. С внутренней стороны затылочной ленты прикреплен мягкий пенополиуретановый обтюратор из дублированной гигиенической хлопковой ткани, что дает дополнительное снижение давления и утомляемости при длительном ношении каски защитной. Хлопковая ткань также исключает вероятность соскальзывания каски с головы пользователя. Подбородочный ремень из эластичной термостойкой ткани. Дополнительно может комплектоваться подбородочным ремнём EVEREST, который крепится к внутренней оснастке в 4 точках, что позволяет эффективно распределять вес и исключает спадывание каски даже в аварийных ситуациях; рабочий диапазон температур -50С +50С.

Размер: 52 – 64 см (конкретный размер изделия будет указан в Заявке).».

**Обоснование внесения изменений:**

1. Исправление технической ошибки.

2. Изменения внесены в соответствии с п. 11 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г.   
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

|  |  |
| --- | --- |
| Специалист по закупкам | О.Н. Гаврилова |